

**机器人编码器复位**

开机界面




按R(复位)键



输入314



按确认（ENTER）键，以下提及确认键均为此键





输入密码，12345，





按确认键，保护等级变更为SPECIALIST，按任意键返回。




按动作可能键+F5常数设定进入设定界面



按光标向下移动到第3项，机械常数，确认




按光标向下移动到第四项编码器修正，确认




按F9编码器复位。图上数值不要作为数值输入



按F7全选择



按F12执行，确认。如果提示断开运转准备，请按急停按钮。



完成后重新启动机器人控制系统。